[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# key

モード: キーチェーンモード --> キーチェーン・キーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-keychain)# [no] key <0-2147483647>`

RIPバージョン2の認証機能で用いるキーチェーン（鍵束。認証鍵のセット）を構成する鍵を作成し、鍵の設定を行うためのキーチェーン・キーモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定した鍵をキーチェーンから削除する。この場合はキーチェーンモードのまま移動しない。
キーチェーン・キーモードからキーチェーンモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Z）を使う。

### パラメーター

`<0-2147483647>` | 鍵番号。パスワード認証の場合は、パスワード集合が認証相手と同じなら、鍵番号は異なっていてもよい。MD5認証の場合は、鍵番号とパスワードの組み合わせが認証相手と同じでなくてはならない

### 使用例

■ キーチェーンnet17keysに鍵を追加する。鍵番号は1とする。

    awplus(config)# key chain net17keys ↓
    awplus(config-keychain)# key 1 ↓
    awplus(config-keychain-key)#

■ キーチェーンnet17keysから鍵番号2を削除する。

    awplus(config)# key chain net17keys ↓
    awplus(config-keychain)# no key 2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    key chain (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- key（キーチェーンモード）
             |
             +- accept-lifetime（キーチェーン・キーモード）
             +- key-string（キーチェーン・キーモード）
             +- send-lifetime（キーチェーン・キーモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip authentication mode（インターフェースモード）
key chain（グローバルコンフィグモード）
key-string（キーチェーン・キーモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M