[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld snooping mrouter interface

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config-if)# [no] ipv6 mld snooping mrouter interface IFNAME`

対象VLANインターフェースにおいて、ルーターポート（マルチキャストルーターが接続されているスイッチポート）をスタティックに設定する。
no形式で実行した場合はルーターポートのスタティック設定を削除する（送受信されるパケットからルーターポートを自動的に検出する）。

### パラメーター

`IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。マルチキャストルーターが接続されているスイッチポートを指定すること

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld snooping mrouter interface（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld snooping mrouter（非特権EXECモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M