[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth station-id

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth station-id {ietf|unformatted} {lower-case|upper-case}`

MACベース認証（ポート認証）のアカウンティングにおいて、MACベース認証をパスしたSupplicantの情報をRADIUSアカウンティングサーバーに送信するときのユーザー名・パスワードの形式を変更する。
本コマンドではMACアドレスにハイフンを含めるかどうか、および、MACアドレス中の16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すかを変更できる。
初期設定では「00-00-f4-11-22-33」の形式（ハイフンあり、a～fは小文字）を用いる。

### パラメーター

`ietf|unformatted` | ハイフンを含めるかどうか
| `ietf` | 含める（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）。初期値
| `unformatted` | 含めない（xxxxxxxxxxxxの形式）
`lower-case|upper-case` | 16進数a～fを大文字・小文字のどちらで表すか
| `lower-case` | 小文字（a～f）。初期値
| `upper-case` | 大文字（A～F）

### 使用例

■ MACベース認証をパスしたSupplicantの情報をRADIUSアカウンティングサーバーに送信するときのユーザー名・パスワードとして、「0000F4112233」形式（ハイフンなし、A～Fは大文字）を使うよう設定する。

    awplus(config)# auth station-id unformatted upper-case ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth station-id（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M