[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf domain vlan

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# atmf domain vlan <2-4090>`

`(config)# no atmf domain vlan`

AMF機能が内部的に使用するドメインVLANのIDを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は4091。

### パラメーター

`<2-4090>` | ドメインVLANのID。初期値は4091

### 使用例

■ ドメインVLANをvlan 4000に変更する。

    SBx81(config)# atmf domain vlan 4000 ↓

■ ドメインVLANを初期設定のvlan 4091に戻す。

    SBx81(config)# no atmf domain vlan ↓

### 注意・補足事項

■ ドメインVLANは、AMFノード間の通信にだけ用いられる内部的なVLAN。運用ネットワークでVLAN 4091を使用しないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
■ ドメインVLANの設定を変更した場合は、設定を保存して再起動すること。
■ ドメインVLANを変更するときはすべてのAMFノードに対して同じVLAN IDを設定し、すべてのノードを再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf domain vlan（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf management subnet（グローバルコンフィグモード）
atmf management vlan（グローバルコンフィグモード）
show atmf（特権EXECモード）
switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
switchport atmf-link（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M