[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# policy-map

モード: グローバルコンフィグモード --> ポリシーマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# [no] policy-map NAME`

ポリシーマップを作成し、その内容を設定するためのポリシーマップモードに移動する。あるいは、既存ポリシーマップの内容を編集するため、ポリシーマップモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したポリシーマップを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
ポリシーマップはQoS機能の中核的設定要素で、トラフィック分類、プレマーキング、メータリング、ポリシングの各処理を行うために必要な情報をひとつにまとめる機能を持つ。
ポリシーマップは、ユーザー定義のクラスマップ（複数）と暗黙のデフォルトクラスマップ（1つ）から構成され、各クラスマップによって分類・識別されたトラフィッククラスに対するプレマーキング、メータリング、ポリシングの各動作もあわせて指定することができる。
ポリシーマップをスイッチポートに適用する（service-policy inputコマンド）と、ポリシーマップ内の各クラスマップによって受信パケットがトラフィッククラスに分類され、各トラフィックに対してユーザーの指定したQoS処理が行われるようになる。
また、クラスマップにおいて、denyアクションのハードウェアアクセスリストを用いることで、パケットフィルタリングを行うこともできる。
ポリシーマップモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`NAME` | ポリシーマップ名。63文字以下。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ ポリシーマップtestを作成する。

    awplus(config)# policy-map test ↓
    awplus(config-pmap)#

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
■ ポリシーマップ名には | （縦棒） や > （大なり）を使用しないこと。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- policy-map（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- class（ポリシーマップモード）
             +- default-action（ポリシーマップモード）
             +- description（ポリシーマップモード）
             +- trust dscp（ポリシーマップモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
service-policy input（インターフェースモード）
show mls qos interface（非特権EXECモード）
show policy-map（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M