[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ccm-ltm-priority

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# clear ccm-ltm-priority`

mep ccm-ltm-priorityコマンドの設定を初期値に戻す。

### パラメーター

`ccm-ltm-priority` | CCメッセージの優先度をデフォルト値の7に設定する

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# clear ccm-ltm-priority ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- clear ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
service ma-name ma-type（イーサネットCFMモード）
mep ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M