[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform load-balancing

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`(config)# [no] platform load-balancing {src-dst-mac & src-dst-ip & src-dst-port}`

リンクアグリゲーションの送出ポート決定アルゴリズムにおいて、指定した種類のヘッダー情報を使うよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定した種類のヘッダー情報を使わないよう設定する。
初期設定では、L2とL3のヘッダー情報を使用して送出ポートを決定する。

### パラメーター

`src-dst-mac` | L2ヘッダー情報（送信元・宛先MACアドレス）
`src-dst-ip` | L3ヘッダー情報（始点・終点IPアドレス）
`src-dst-port` | L4ヘッダー情報（始点・終点TCP/UDPポート）

### 使用例

■ L2、L3、L4すべてのヘッダー情報を使うよう設定する。

    awplus(config)# platform load-balancing src-dst-mac src-dst-ip src-dst-port ↓

なお、L2とL3は初期設定で有効になっているため、特に設定を変更していないなら次のようにしてL4だけを有効にしても同じ（L2、L3はすでに有効であるため）。

    awplus(config)# platform load-balancing src-dst-port ↓

### 注意・補足事項

■ ルーティング後トランクグループから送信されるIPパケットの送出ポートは、本コマンドの設定とは関係なく、L3ヘッダー情報にのみ基づいて決定される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform load-balancing（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity unicast(NLB)（インターフェースモード）
channel-group（インターフェースモード）
show platform（特権EXECモード）
static-channel-group（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M