[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show lldp local-info interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`> show lldp local-info interface [IFRANGE]`

各スイッチポートからLLDPで送信可能な情報の一覧を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのポートが対象となる

### 使用例

    awplus> show lldp local-info interface ↓
    LLDP Local Information:

    Local port1.0.1:
      Chassis ID Type .................. MAC address
      Chassis ID ....................... XXXX.XXXX.XXXX
      Port ID Type ..................... Interface name
      Port ID .......................... port1.0.1
      TTL .............................. 120
      Port Description .................
      System Name ...................... awplus
      System Description ............... Allied Telesis router/switch, AW+ v5.5.5
      System Capabilities - Supported .. Bridge, Router
                          - Enabled .... Bridge, Router
      Management Address ............... XXXX.XXXX.XXXX
      Port VLAN ID (PVID) .............. 10
      Port & Protocol VLAN - Supported . Yes
                           - Enabled ... Yes
                           - VIDs ...... 20, 30
      VLAN Names ....................... red, yellow, blue, pr20, pr30
      Protocol IDs ..................... 9000, 0026424203000000, 0027424203000002,
                                         0069424203000003, 888e01, aaaa0300e02b00bb,
                                         88090101, 00540000e302, 0800, 0806, 86dd
      MAC/PHY Auto-negotiation ......... Supported, Enabled
           Advertised Capability ....... [none]
           Operational MAU Type ........ Unknown (0)
      Power Via MDI (PoE) .............. [not supported]
      Link Aggregation ................. Supported, Disabled
      Maximum Frame Size ............... 1522
      LLDP-MED Device Type ............. Network Connectivity
      LLDP-MED Capabilities ............ LLDP-MED Capabilities, Network Policy,
                                         Location Identification, Inventory
      Network Policy ................... [not configured]
      Location Identification .......... [not configured]
      Extended Power Via MDI (PoE) ..... [not supported]
      Inventory Management:
           Hardware Revision ........... XX-X
           Firmware Revision ........... x.x.x
           Software Revision ........... 5.5.5-1.3
           Serial Number ............... 7
           Manufacturer Name ........... Allied Telesis Inc.
           Model Name .................. AT-x240-10GHXm
           Asset ID .................... [zero length]

    Local port1.0.2: [LLDP advertisement Tx disabled]
      Chassis ID Type .................. MAC address
      Chassis ID ....................... XXXX.XXXX.XXXX
      Port ID Type ..................... Interface name
      Port ID .......................... port1.0.2
    ...

表 1
Local portX.Y.Z | スイッチポートのインターフェース名。LLDPパケットの送信が無効の場合は、インターフェース名の右側に [LLDP advertisement Tx disabled] と表示される
Chassis ID Type | シャーシ識別子サブタイプ
Chassis ID | シャーシ識別子
Port ID Type | ポート識別子サブタイプ
Port ID | ポート識別子
TTL | 送信する情報の有効期間
Port Description | ポートの説明文字列
System Name | システム名
System Description | システムの説明文字列
System Capabilities - Supported | システムの能力リスト（サポートしているもの）
System Capabilities - Enabled | システムの能力リスト（有効化されているもの）
Management Address | ポートの管理用アドレス
Port VLAN ID (PVID) | ポートが所属するタグなしVLANのID（未所属の場合は0）
Port & Protocol VLAN - Supported | ポートがプロトコルVLANをサポートしているかどうか
Port & Protocol VLAN - Enabled | ポートにプロトコルVLANが設定されているかどうか
Port & Protocol VLAN - VIDs | ポートが所属するプロトコルVLANのリスト（未所属の場合は0）
VLAN Names | ポートが所属するVLAN名のリスト
Protocol IDs | ポートがサポートしているプロトコル番号のリスト
MAC/PHY Auto-negotiation | ポートがオートネゴシエーションをサポートしているかどうか、および、オートネゴシエーションの有効・無効
Advertised Capability | オートネゴシエーションで通知している通信速度・デュプレックスモード
Operational MAU Type | 実際の通信速度・デュプレックスモード
Power Via MDI (PoE) | ポートのPoE情報
Link Aggregation | ポートがリンクアグリゲーション（ポートトランキング）をサポートしているかどうか、および、トランクグループのメンバーポートかどうか
Aggregated Port-ID | ポートがトランクグループのメンバーポートになっている場合、該当トランクグループのポート識別子
Maximum Frame Size | ポートがサポートする最大Ethernetフレームサイズ
LLDP-MED Device Type | LLDP-MEDにおけるデバイスタイプ
LLDP-MED Capabilities | ポートがサポートするLLDP-MEDの情報要素種別
Network Policy | ポートのネットワーク設定情報
Location Identification | ポートの位置識別情報
Extended Power Via MDI (PoE) | ポートの拡張PoE情報
Inventory Management | ポートの資産管理情報
Hardware Revision | ハードウェアリビジョン
Firmware Revision | ファームウェアリビジョン
Software Revision | ソフトウェアリビジョン
Serial Number | シリアル番号
Manufacturer Name | 製造者名
Model Name | モデル名
Asset ID | 資産識別子

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで表示されるのは、各ポートでLLDPパケットの送信を有効にした場合に送信できる情報の一覧。LLDPパケットの送信が無効なポート（ポートのインターフェース名の横に [LLDP advertisement Tx disabled] と表示される）では、本コマンドで表示される情報は実際には送信されない。また、LLDPパケットの送信が有効なポートでも、lldp tlv-selectコマンドですべての情報要素を送信するよう設定しないかぎり、一部の情報は送信されないことに注意。

### 関連コマンド

description（インターフェースモード）
hostname（グローバルコンフィグモード）
lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
lldp run（グローバルコンフィグモード）
lldp tlv-select（インターフェースモード）
lldp transmit（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp neighbors interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M