[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show 4to6-mapping

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / NAT46・NAT64

`# show 4to6-mapping`

使用中のNAT46マッピング（アドレス変換ルール）を表示する。
NAT46マッピングには、IPv4端末のアドレスを変換する4to6マッピング（IPv4 to IPv6 Mappings）と、IPv6端末のアドレスを変換する6to4マッピング（IPv6 to IPv4 Mappings）があり、それぞれ、アドレス変換の種類として、一対一変換（single mapping）とサブネット変換（subnet mapping）がある。
また、登録方法の違いとしては、map4to6、map6to4コマンドによるスタティック登録（user）と、DNSリレーのDNS46機能によるダイナミック登録（dns46）がある。
NAT46において、スタティック登録は4to6マッピングと6to4マッピングの両方で可能だが、ダイナミック登録は6to4マッピングでのみ使用可能。
スタティック登録したNAT46マッピングは、登録に使用したコマンドをno形式で実行することで削除できる。
また、ダイナミック登録されたNAT46マッピングは、clear 4to6-mappingコマンドで削除できる。

> Note

> > 「NAT46マッピング」、「NAT46マッピングインスタンス」、「NAT46トンネルインターフェース」は名称に含まれる「NAT46」機能だけでなく「NAT64」機能でも使用します。
> > 4to6-mapping、show 4to6-mapping、tunnel 4to6-mapping、tunnel mode map4to6などのコマンドについても同様です。
> > 「NAT46」、「NAT64」両機能での使い分けについては、「IPv6」/「NAT46・NAT64」の具体的な設定例をご参照ください。

### 使用例

■ IPv6端末の変換ルール（6to4マッピング）をDNS46でダイナミック登録している場合の表示例。

    awplus# show 4to6-mapping ↓
    IPv4 to IPv6 Instances:

     Mapping Instance: test
      IPv4 to IPv6 Mappings:
       user subnet mapping between 192.168.1.0/24 and ::/96 using ipv6 subnet from eth1
      IPv6 to IPv4 Mappings:
       dns46 single mapping between 10.6.6.13 and 2001:db8:100:100::13
       dns46 single mapping between 10.6.6.12 and 2001:db8:100:100::12
       dns46 single mapping between 10.6.6.11 and 2001:db8:100:100::11

■ IPv6端末の変換ルール（6to4マッピング）をmap6to4コマンドでスタティック登録した場合の表示例。

    awplus# show 4to6-mapping ↓
    IPv4 to IPv6 Instances:

     Mapping Instance: test
      IPv4 to IPv6 Mappings:
       user subnet mapping between 192.168.1.0/24 and ::/96 using ipv6 subnet from eth1
      IPv6 to IPv4 Mappings:
       user single mapping between 10.6.6.13 and 2001:db8:100:100::13
       user single mapping between 10.6.6.12 and 2001:db8:100:100::12
       user single mapping between 10.6.6.11 and 2001:db8:100:100::11

■ limitsコマンドを用いて、ダイナミックなNAT46マッピングに最大登録数と有効期間を設定した場合の表示例。

    awplus# show 4to6-mapping ↓
    IPv4 to IPv6 Instances:

     Mapping Instance: test
      Limits:
       dynamic mappings are limited to 10 entries
       idle dynamic mappings expire after 60 minutes
      IPv4 to IPv6 Mappings:
       user subnet mapping between 192.168.1.0/24 and ::/96 using ipv6 subnet from eth1
      IPv6 to IPv4 Mappings:
       user single mapping between 10.6.6.11 and 2001:db8:100:100::11

### 関連コマンド

4to6-mapping（グローバルコンフィグモード）
clear 4to6-mapping（特権EXECモード）
limits（NAT46マッピングモード）
map4to6（NAT46マッピングモード）
map6to4（NAT46マッピングモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A