[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# single-channel-scan enable

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] single-channel-scan enable`

1度の近隣AP検出で1チャンネルごとにスキャンしたい場合に使用する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、neighbor-ap-detection enableコマンド有効時のみ使用可能。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- single-channel-scan enable（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

single-channel-scan duration（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan interval（APプロファイル・無線モード）
single-channel-scan keep-data-time（APプロファイル・無線モード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A