[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線機能 / キャプティブポータル

キャプティブポータルの設定にかかわるコマンドは以下のとおりです。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
キャプティブポータル設定の作成 | 未作成 | captive-portal（無線ネットワークモード）
キャプティブポータルの有効・無効 | 無効 | enable（キャプティブポータル設定モード）
認証モード | クリックスルー | mode（キャプティブポータル設定モード）
認証ページプロキシ | 無効 | page-proxy-url（キャプティブポータル設定モード）
外部ページリダイレクト | 未設定 | external-page-url（キャプティブポータル設定モード）
RADIUSサーバーグループ | 未設定 | radius auth group（キャプティブポータル設定モード）
RADIUSパケットの検証 | 無効 | verify-radius-packet enable（キャプティブポータル設定モード）
認証後リダイレクト（固定URL） | 無効 | redirect-url（キャプティブポータル設定モード）
認証後リダイレクト（セッション維持） | 無効 | session-keep（キャプティブポータル設定モード）
セッションタイムアウト時の動作 | reauthentication | session-timeout-action（キャプティブポータル設定モード）
セッションタイムアウト間隔 | 3600秒 | session-timeout-interval（キャプティブポータル設定モード）
RADIUSアカウンティング | 無効 | radius accounting enable（キャプティブポータル設定モード）
ウォールドガーデン | 未設定 | walled-garden entry（キャプティブポータル設定モード）
ウォールドガーデン用DNSプロキシ | 無効 | walled-garden-dns-proxy enable（キャプティブポータル設定モード）
確認コマンド
ウォールドガーデン一覧 |  | show wireless captive-portal network walled-garden（非特権EXECモード）

## キャプティブポータル（Web認証）の設定方法

本製品ではWeb認証にクリックスルー、RADIUSサーバー、外部ページリダイレクトを使用することができます。

- クリックスルー：利用規約ページを介した認証が行われます。
- RADIUSサーバー：RADIUSサーバーを介した認証が行われます。
- 外部ページリダイレクト：第三者機関のWeb認証を使用した認証が行われます。

認証に成功すると認証後リダイレクトページが表示されます。

### Web認証 クリックスルーの設定方法

#### 基本設定

ここでは、任意のVAPインターフェース（セキュリティーはWPAパーソナル）にWeb認証のクリックスルーを設定する方法について説明します。

1. VAPインターフェースに設定する、セキュリティーとネットワークの設定をします。
   1. WPAパーソナルの設定を行います。無線設定モードに移行し、さらにWPAパーソナル設定モードに移行します。
      ここでは、セキュリティー設定番号を「2」とします。

          awplus(config)# wireless ↓
          awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-personal ↓

   2. WPAパーソナルのセキュリティーキーの設定を行います。
      ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890 ↓

   3. 無線設定モードに戻り、無線ネットワーク設定モードに移行します。
      ここでは無線ネットワーク設定番号を「2」とします。

          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit ↓
          awplus(config-wireless)# network 2 ↓

   4. SSIDを指定します。
      ここでは、SSIDを「network2」とします。

          awplus(config-wireless-network)# ssid network2 ↓

   5. 手順3で設定したネットワークにセキュリティーを割り当てます。

          awplus(config-wireless-network)# security 2 ↓

2. キャプティブポータル設定モードに移行し、キャプティブポータル（Web認証）を有効化します。

       awplus(config-wireless-network)# captive-portal ↓
       awplus(config-wireless-network-cp)# enable ↓

3. Web認証の動作モード（クリックスルー）を設定します。

   > Note

   > > デフォルト設定はクリックスルーです、外部RADIUS・外部ページリダイレクト認証から変更するとき以外は本設定は不要です。

       awplus(config-wireless-network-cp)# mode click-through ↓

4. クリックスルーでは以下の機能を使用できます。必要に応じて設定を行ってください。

   > Note

   > > 認証後リダイレクト（セッション維持）と認証後リダイレクト（固定URL）の両方を有効にした場合、認証後リダイレクト（セッション維持）が優先されます。

   - 認証ページプロキシ：外部Webサーバーに設置されたカスタムページを指定します。ここではカスタムページのアドレスを「http://www.example.com/captive_portal」とします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# page-proxy-url http://www.example.com/captive_portal ↓

     > Note

     > > カスタムページのHTML作成方法は、「Web GUI」/「無線管理」をご覧ください。

   - 認証後リダイレクト（セッション維持）：認証成功後、Web認証前にユーザーが指定していた本来のURLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能を有効にします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# session-keep ↓

   - 認証後リダイレクト（固定URL）：認証成功後、固定URLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能を有効にします。
     ここでは、固定URLのアドレスを「http://www.example.com/captive_portal2」とします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# redirect-url http://www.example.com/captive_portal2 ↓

   - ウォールドガーデン ：Web認証が完了する前のユーザーや未認証のユーザーに対して閲覧可能なページを指定できる機能を有効にします。
     ここでは、FQDNのアドレスをワイルドカードを使用して「*.example-ex.com」とします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# walled-garden entry *.example-ex.com ↓

   - ウォールドガーデン用DNSプロキシ ：ウォールドガーデン機能使用時に無線APに接続されている無線クライアントからのDNS問合せや無線クライアントへのDNS応答を代理で行う機能を有効にします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# walled-garden-dns-proxy enable ↓

5. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードからAPプロファイル・無線モードに移行し、無線1を有効にします。

       awplus(config-wireless-network-cp)# exit ↓
       awplus(config-wireless-network)# exit ↓
       awplus(config-wireless)# ap-profile local ↓
       awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1 ↓
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable ↓

6. VAP2インターフェースにネットワーク2を割り当てます。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2 ↓

7. 特権EXECモードに戻り設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end ↓
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

### Web認証 外部RADIUSの設定方法

#### 基本設定

ここでは、任意のVAPインターフェース（セキュリティーはWPAパーソナル）にWeb認証の外部RADIUSを設定する方法について説明します。

1. Web認証で使用するローカルRADIUSサーバーの設定を行うには、RADIUSサーバーモードに移行します。

       awplus(config)# radius-server local ↓

2. ローカルRADIUSサーバーのユーザーとパスワードを設定します。ここではユーザーを「user」、パスワードを「password」とします。

       awplus(config-radsrv)# user user password password ↓

3. ローカルRADIUSサーバーを有効にします。

       awplus(config-radsrv)# server enable ↓

4. グローバルコンフィグモードに戻り、RADIUSクライアントの設定で自身のローカルRADIUSサーバーを使用するように指定します。
   ここでは、ホストのIPアドレスを「127.0.0.0」、RADIUSサーバーとの通信に使用する共有パスワードを「awplus-local-radius-server」とします。

       awplus(config-radsrv)# exit ↓
       awplus(config)# radius-server host 127.0.0.0 key awplus-local-radius-server ↓

5. VAPインターフェースに設定する、セキュリティーとネットワークの設定をします。
   1. WPAパーソナルの設定を行います。無線設定モードに移行し、さらにWPAパーソナル設定モードに移行します。
      ここでは、セキュリティー設定番号を「2」とします。

          awplus(config)# wireless ↓
          awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-personal ↓

   2. WPAパーソナルのセキュリティーキーの設定を行います。
      ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890 ↓

   3. 無線設定モードに戻り、無線ネットワークモードに移行します。
      ここでは無線ネットワーク設定番号は「2」とします。

          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit ↓
          awplus(config-wireless)# network 2 ↓

   4. SSIDを指定します。
      ここでは、「network2」とします。

          awplus(config-wireless-network)# ssid network2 ↓

   5. 手順3で設定したネットワークにセキュリティーを割り当てます。

          awplus(config-wireless-network)# security 2 ↓

6. Web認証を有効にし、Web認証に使用するRADIUSサーバーグループを指定します。

       awplus(config-wireless-network)# web-auth radius auth group radius ↓

7. キャプティブポータル設定モードに移行し、キャプティブポータル（Web認証）を有効にします。

       awplus(config-wireless-network)# captive-portal ↓
       awplus(config-wireless-network-cp)# enable ↓

8. Web認証の動作モード（外部RADIUS）を設定します。

       awplus(config-wireless-network-cp)# mode radius ↓

9. 認証に使用するRADIUSサーバーを指定します。

       awplus(config-wireless-network-cp)# radius auth group radius ↓

10. 外部RADIUSでは以下の機能を使用できます。必要に応じて設定を行ってください。

    > Note

    > > 認証後リダイレクト（セッション維持）と認証後リダイレクト（固定URL）の両方を有効にした場合、認証後リダイレクト（セッション維持）が優先されます。

    - 認証ページプロキシ：外部Webサーバーに設置されたカスタムページを指定します。ここではカスタムページのアドレスを「http://www.example.com/captive_portal」とします。

          awplus(config-wireless-network-cp)# page-proxy-url http://www.example.com/captive_portal ↓

      > Note

      > > カスタムページのHTML作成方法は、「Web GUI」/「無線管理」をご覧ください。

    - 認証後リダイレクト（セッション維持）：認証成功後、Web認証前にユーザーが指定していた本来のURLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能を有効にします。

          awplus(config-wireless-network-cp)# session-keep ↓

    - 認証後リダイレクト（固定URL）：認証成功後、固定URLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能を有効にします。ここでは、固定URLのアドレスを「http://www.example.com/captive_portal2」とします。

          awplus(config-wireless-network-cp)# redirect-url http://www.example.com/captive_portal2 ↓

    - ウォールドガーデン ：Web認証が完了する前のユーザーや未認証のユーザーに対して閲覧可能なページを指定できる機能を有効にします。
      ここでは、FQDNのアドレスをワイルドカードを使用して「*.example-ex.com」とします。

          awplus(config-wireless-network-cp)# walled-garden entry *.example-ex.com ↓

    - ウォールドガーデン用DNSプロキシ ：ウォールドガーデン機能使用時に無線APに接続されている無線クライアントからのDNS問合せや無線クライアントへのDNS応答を代理で行う機能を有効にします。

          awplus(config-wireless-network-cp)# walled-garden-dns-proxy enable ↓

11. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードからAPプロファイル・無線モードに移行し、無線1を有効にします。

        awplus(config-wireless-network-cp)# exit ↓
        awplus(config-wireless-network)# exit ↓
        awplus(config-wireless)# ap-profile local ↓
        awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1 ↓
        awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable ↓

12. VAP2インターフェースにネットワーク2を割り当てます。

        awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2 ↓

13. 特権EXECモードに戻り設定を適用します。

        awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end ↓
        awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

### Web認証 外部ページリダイレクトの設定方法

#### 基本設定

ここでは、任意のVAPインターフェース（セキュリティーはWPAパーソナル）にWeb認証の外部ページリダイレクトを設定する方法について説明します。

1. VAPインターフェースに設定する、セキュリティーとネットワークの設定をします。
   1. WPAパーソナルの設定を行います。無線設定モードに移行し、さらにWPAパーソナル設定モードに移行します。
      ここでは、セキュリティー設定番号を「2」とします。

          awplus(config)# wireless ↓
          awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-personal ↓

   2. WPAパーソナルのセキュリティーキーの設定を行います。
      ここでは、セキュリティーキーを「1234567890」とします。

          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# key 1234567890 ↓

   3. 無線設定モードに戻り、無線ネットワークモードに移行します。
      ここでは無線ネットワーク設定番号は「2」とします。

          awplus(config-wireless-sec-wpa-psnl)# exit ↓
          awplus(config-wireless)# network 2 ↓

   4. SSIDを指定します。
      ここでは、「network2」とします。

          awplus(config-wireless-network)# ssid network2 ↓

   5. 手順3で設定したネットワークにセキュリティーを割り当てます。

          awplus(config-wireless-network)# security 2 ↓

2. キャプティブポータル設定モードに移行し、キャプティブポータル（Web認証）を有効にします。

       awplus(config-wireless-network)# captive-portal ↓
       awplus(config-wireless-network-cp)# enable ↓

3. Web認証の動作モード（外部ページリダイレクト）を設定します。

       awplus(config-wireless-network-cp)# mode external-page-redirect ↓

4. 外部ページリダイレクトでは以下の機能を使用できます。必要に応じて設定を行ってください。

   > Note

   > > 認証後リダイレクト（セッション維持）と認証後リダイレクト（固定URL）の両方を有効にした場合、認証後リダイレクト（セッション維持）が優先されます。

   - 外部ページURL：外部Webサーバーに設置されたカスタムページを指定します。ここではカスタムページのアドレスを「http://www.example.com/captive_portal」とします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# external-page-url http://www.example.com/captive_portal ↓

     > Note

     > > カスタムページのHTML作成方法は、「Web GUI」/「無線管理」をご覧ください。

   - 認証後リダイレクト（セッション維持）：認証成功後、Web認証前にユーザーが指定していた本来のURLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能を有効にします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# session-keep ↓

   - 認証後リダイレクト（固定URL）：認証成功後、固定URLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能を有効にします。
     ここでは、固定URLのアドレスを「http://www.example.com/captive_portal2」とします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# redirect-url http://www.example.com/captive_portal2 ↓

   - ウォールドガーデン ：Web認証が完了する前のユーザーや未認証のユーザーに対して閲覧可能なページを指定できる機能を有効にします。
     ここでは、FQDNのアドレスをワイルドカードを使用して「*.example-ex.com」とします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# walled-garden entry *.example-ex.com ↓

   - ウォールドガーデン用DNSプロキシ ：ウォールドガーデン機能使用時に無線APに接続されている無線クライアントからのDNS問合せや無線クライアントへのDNS応答を代理で行う機能を有効にします。

         awplus(config-wireless-network-cp)# walled-garden-dns-proxy enable ↓

5. 無線設定モードに戻り、APプロファイルモードからAPプロファイル・無線モードに移行し、無線1を有効にします。

       awplus(config-wireless-network-cp)# exit ↓
       awplus(config-wireless-network)# exit ↓
       awplus(config-wireless)# ap-profile local ↓
       awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1 ↓
       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# enable ↓

6. VAP2インターフェースにネットワーク2を割り当てます。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 2 network 2 ↓

7. 特権EXECモードに戻り設定を適用します。

       awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# end ↓
       awplus# wireless ap-configuration apply ap local ↓

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A