[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# versions

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# versions {wpa & wpa2 & wpa3}`

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# no versions`

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）で使用するWPAバージョンを指定する（複数指定可）。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はwpa2。

- WPAとWPA2が混在する環境では、「wpa & wpa2」を指定する。無線ネットワークから見たセキュリティーは、WPAと同じレベルになる。
- WPA2のみの環境では「wpa2」を指定する。
- WPA2とWPA3が混在する環境では、「wpa2 & wpa3」を指定する。無線ネットワークから見たセキュリティーは、WPA2と同じレベルになる。
- WPA3のみの環境では「wpa3」を指定する。

### パラメーター

`wpa` | WPA
`wpa2` | WPA2
`wpa3` | WPA3

### 注意・補足事項

■ WPAはIEEE 802.11iのドラフト段階における機能の実装。一方、WPA2はIEEE 802.11iが正式なものとなった後、IEEE 802.11iの必須機能をすべて実装したもの。なお、2014年1月からWi-Fi規定上、無線セキュリティー設定でWPA2を使用しない（WPAのみを使用する）こと、および、暗号化方式としてCCMP（AES）を使用しない（TKIPのみを使用する）ことはできなくなっている。
■ WPA3をWPAと同時に選択することはできない。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線設定モード)
        |
        +- versions（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A