[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# link-address

モード: DHCPv6モード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config-dhcp6)# link-address X:X::X:X/M`

`(config-dhcp6)# no link-address`

DHCPv6サーバープール内のリンクアドレスプレフィックスを指定する。
リンクアドレスを指定することで、DHCPv6 PDクライアントがDHCPv6リレーエージェントを中継してDHCPv6アドレスを取得することができる。
なお、リンクアドレスはDHCPv6プールの範囲内で設定する必要がある。
no形式で実行した場合は、リンクアドレスを削除する。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | DHCPv6プールのリンクアドレスプレフィックスとプレフィックス長

### 使用例

    awplus(config-dhcp6)# link-address 2001:db8:1::/48 ↓

### コマンドツリー

    ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- link-address（DHCPv6モード）

### 関連コマンド

ipv6 dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A