[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# zero-wait-dfs enable

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] zero-wait-dfs enable`

対象無線インターフェースにおいて、Zero Wait DFSを有効にする。
no形式で実行した場合はZero Wait DFSを無効にする。
初期設定は無効。
Zero Wait DFSを有効にすると気象レーダーと見なされる波形を検知した際に変更するチャンネル候補のチャンネルを常時監視し、レーダー検知時に即座にチャンネル候補のチャンネルへと切り替える。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- zero-wait-dfs enable（APプロファイル・無線モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A