[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 tcp adjust-mss

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`(config-if)# ipv6 tcp adjust-mss {<64-1460> | pmtu}`

`(config-if)# no ipv6 tcp adjust-mss`

対象IPv6インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値書き換えを有効にする。
no形式で実行した場合はMSS値書き換えを無効にする。
初期設定は無効。
本製品は、本機能が有効なIPv6インターフェースでTCPのSynおよびSyn+Ackパケットを監視し、該当TCPパケットのMSSオプション値が本コマンドの指定値を超えていた場合は、指定値に書き換える。MSS値が指定値以下の場合は書き換えない。

### パラメーター

`<64-1460>` | 書き換え後のTCP MSS値（バイト）
`pmtu` | 書き換え後のTCP MSS値（バイト）をインターフェースのMTU - 60に自動調整する

### 使用例

■ ppp0インターフェースを通過するIPv6 TCPパケットのMSS値を1414に書き換えるよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 tcp adjust-mss 1414 ↓

■ ppp0インターフェースを通過するIPv6 TCPパケットのMSS値書き換えを無効にする。

    awplus(config)# interface ppp1 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 tcp adjust-mss ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）、Ethernetインターフェース（ethX）、トンネルインターフェース（tunnelX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 tcp adjust-mss（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip tcp adjust-mss（インターフェースモード）
mtu（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A