[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# time

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# time {after HH:MM:SS & before HH:MM:SS}`

一日のうちトリガーが有効な時間を制限する。
afterとbeforeは同時に指定することもできる。

> Note

> > 定時トリガーはtype timeコマンドで起動時刻を1つだけ指定するため、本コマンドは無効。

初期値は「after 00:00:00 before 23:59:59」、すなわち、00:00:00～23:59:59の間有効（一日中有効。時間による制限なし）。

### パラメーター

`after HH:MM:SS` | 指定した時刻以降、深夜23:59:59までの間だけ有効とする。初期値は00:00:00
`before HH:MM:SS` | 深夜0時以降、指定した時刻までの間だけ有効とする。初期値は23:59:59

### 使用例

■ 対象トリガーの有効時間を08:00:00～23:59:59に制限する。

    awplus(config-trigger)# time after 08:00:00 ↓

■ 対象トリガーの有効時間を00:00:00～18:00:00に制限する。

    awplus(config-trigger)# time before 18:00:00 ↓

■ 対象トリガーの有効時間を08:00:00～18:00:00に制限する。

    awplus(config-trigger)# time after 08:00:00 before 18:00:00 ↓

■ 対象トリガーの有効時間を00:00:00～08:00:00と18:00:00～23:59:59に制限する。

    awplus(config-trigger)# time before 08:00:00 after 18:00:00 ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- time（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A