[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# session-key-refresh-action

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# session-key-refresh-action {reauthentication|disconnection}`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no session-key-refresh-action`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、無線クライアントのユニキャストセッションキー有効期間（session-key-refresh-interval）が満了したときの動作を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はreauthentication。

### パラメーター

`reauthentication` | 対象クライアントを再認証する
`disconnection` | 対象クライアントの無線接続を切断する

### 注意・補足事項

■ reauthenticationアクションが発動しても、無線クライアントのユーザーは再認証を求められることなくネットワークアクセスを継続できる。これは自動的に再認証が行われているため。再認証が行われていることはログで確認可能。
■ disconnectionアクションが発動した場合、クライアントの仕様・設定によってはユーザーによる再接続処理が必要となる

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線設定モード)
        |
        +- session-key-refresh-action（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

session-key-refresh-interval（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A