[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# unassociated-client-list acquire

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] unassociated-client-list acquire`

インテリジェント・エッジ・セキュリティーにおいて、RADIUSサーバーの認証に失敗した未登録のエンドポイントのリストを取得する。本設定によりAT-Vista Manager EX上で未登録のエンドポイントの接続を許可・拒否できるようになる。no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    network (無線設定モード)
        |
        +- unassociated-client-list acquire（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
mac-auth radius send service-type（無線ネットワークモード）
mac-auth radius dynamic-authorization-client（無線ネットワークモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A