[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth two-step-auth-with-cp enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] mac-auth two-step-auth-with-cp enable`

MAC認証とキャプティブポータル（Web認証）を併用した2ステップ認証を有効にする。
no形式で実行した場合は2ステップ認証を無効にする。
初期設定は有効。
2ステップ認証の有効・無効による認証動作の違いは以下のとおり。

- 有効 - 無線クライアントはMAC認証とWeb認証の両方に成功してはじめて通信が可能になる
- 無効 - 無線クライアントはMAC認証とWeb認証のいずれか一方に成功すれば通信が可能になる
  （MAC認証に失敗した場合でもWPA等の無線セキュリティーをパスすれば無線APへの接続はできるが、Web認証に成功しないと通信はできない）

### 注意・補足事項

■ 2ステップ認証を使用する際は、MACベース認証とWeb認証の両方を有効にする必要がある。
■ MACベース認証で使用するMACアドレスの登録方法は、MACアドレスリストの他、外部RADIUSサーバー、MACアドレスリスト＋外部RADIUSを使用することが可能。
■ MACベース認証で使用するMACアドレスの登録方法に外部RADIUSサーバーを使用する場合、 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属する最初のRADIUSサーバーでのみ認証を行う。
■ AMFアプリケーションプロキシーを使用してMACベース認証を行うことはできない。
■ 設定方法の詳細は、MAC認証とWeb認証を併用した2ステップ認証の設定方法を参照。

### コマンドツリー

    network (無線設定モード)
        |
        +- mac-auth two-step-auth-with-cp enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A