[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf secure-mode certificate expiry

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# atmf secure-mode certificate expiry {<1-365>|infinite}`

`(config)# no atmf secure-mode certificate expiry`

AMFセキュアモードにおける認証（証明書）の有効期間を変更する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は180日。
設定した有効期間はAMFネットワーク上の全ノードに適用される。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`<1-365>` | 有効期間（日）。初期値は180
`infinite` | 有効期間を無期限にする場合に指定する

### 注意・補足事項

■ マスターを2重化している場合は同じ有効期間に設定すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf secure-mode certificate expiry（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf authorize（特権EXECモード）
show atmf secure-mode（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A