[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# management-frame-protection enable

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# management-frame-protection enable [type {required|capable}]`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no management-frame-protection enable`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、管理フレーム保護（MFP = Management Frame Protection）を有効にする。
no形式で実行した場合はMFPを無効にする。
「WPAバージョン」で「WPA and WPA2」選択時は設定できない。「WPA3」選択時は「必須」となる。
初期設定はcapable。
本機能が有効なアクセスポイントでは、無線クライアントがMFPに対応している場合、802.11管理フレームを保護することが可能。

### パラメーター

`type {required|capable}` | 有効設定時の必須レベル。省略時はcapable
| `required` | 必須（required）
| `capable` | 利用可能（capable）

### 注意・補足事項

■ 「WPAバージョン」が「WPA2」のときに設定可能。「WPAバージョン」が「WPA and WPA2」を選択した場合は無効、「WPA3」を選択した場合は「必須（required）」が設定され設定変更できない。
■ Wi-Fi規定上、「WPA2」のみを使用する場合、「必須（required）」は指定しないこと。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線設定モード)
        |
        +- management-frame-protection enable（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A