[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# security-password min-lifetime-enforce

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# security-password min-lifetime-enforce <0-1000>`

`(config)# no security-password min-lifetime-enforce`

作成・変更したパスワードを使い続けるべき最小有効期間（変更禁止期間）を設定する。
no形式で実行した場合は、最小有効期間の設定を無効（最小期間なし）にする。
初期設定は0（本機能は無効）。
本コマンドで設定する最小有効期間は、security-password lifetimeコマンドで指定した有効期間以下にする必要がある。

### パラメーター

`<0-1000>` | パスワードの最小有効期間（変更禁止期間）（日）。0は無効と同じ

### 使用例

■ 作成・変更したパスワードを少なくとも1日は使い続けることを強制し、この間パスワードの変更ができないように設定する。

    awplus(config)# security-password min-lifetime-enforce 1 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- security-password min-lifetime-enforce（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

security-password lifetime（グローバルコンフィグモード）
show security-password configuration（特権EXECモード）
show security-password user（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A