[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# log size

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`(config)# log DESTINATION size <50-250>`

`(config)# no log DESTINATION size`

bufferedログとpermanentログに保存するメッセージの最大量を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`DESTINATION` | ログ出力先。次のいずれかを指定する
| `buffered` | ランタイムメモリー
| `permanent` | フラッシュメモリー
`<50-250>` | bufferedログ、permanentログに保存するメッセージの最大量。単位はKByte。初期値は50KByte

### 使用例

■ bufferedログの保存メッセージ量を200KByteに変更する。

    awplus(config)# log buffered size 200 ↓

### 注意・補足事項

■ 実際に保存されるメッセージの最大量は本コマンドで設定した値と異なる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log size（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

default log（グローバルコンフィグモード）
log（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A