[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / 運用機能

`> show wireless ap [status|local]`

無線APの状態を表示する。

### パラメーター

`local` | 省略時はaを指定したのと同じ動作となる

### 使用例

    awplus> show wireless ap status ↓
    ID    FW ver     Manage rupt Config   c Clnt Uptime
    ----- ---------- ----------- ---------- ---- ---------------
    Local 5.5.4-2.1  Managd ---- Succeed  S    0           17727

    Server IP addr  Port  ID    State
    --------------- ----- ----- ---------
    XXX.XXX.X.XXX   65437    52 Done
    XXX.X.X.X       65437     1 Done

ID | 未サポート
FW ver | ファームウェアバージョン
Manage | 未サポート
rupt | 未サポート
Config | 未サポート
c | 未サポート
Clnt | 接続済み無線クライアント数
Uptime | 稼働時間（秒）
Server IP addr | 未サポート
Port | 未サポート
ID | 未サポート
State | 未サポート

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A