[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf provision

モード: インターフェースモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-if)# atmf provision NODENAME`

`(config-if)# no atmf provision`

対象AMF接続ポート（AMFリンク、AMFクロスリンク）にAMFクリーン状態の新規ノードが接続されたとき、指定した名前の事前設定AMFノードとしてゼロタッチインストレーション（オートリカバリーと同じ仕組みで行われる新規ノードの自動セットアップ）が行われるように設定する。
no形式で実行した場合は、ゼロタッチインストレーション対象ノードの設定を削除する。

### パラメーター

`NODENAME` | 事前設定したAMFノード名。大文字小文字を区別しない

### 使用例

■ AMFノードFSW243のポート1.0.2に新規ノードが接続された場合、事前設定済みのノードESW232としてゼロタッチインストレーションが行われるよう設定する。

    FSW243(config)# interface port1.0.2 ↓
    FSW243(config-if)# atmf provision ESW232 ↓

■ AMFノードFSW243のポート1.0.2から、ゼロタッチインストレーション対象ノードの設定を削除する。

    FSW243(config)# interface port1.0.2 ↓
    FSW243(config-if)# no atmf provision ↓

### 注意・補足事項

■ AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）では、本コマンドは使用できない。
■ 本コマンド実行時（通常形式、no形式とも）、対象ポートはリンクダウンしている必要がある。
■ 指定した名前のノードがすでにAMFネットワーク上に存在している場合はエラーになる。
■ 本コマンドの設定をスタートアップコンフィグに保存する必要はない（本コマンドはランニングコンフィグには現れない）。
■ 本コマンドを実行すると、対象AMF接続ポートに以前接続されていた既存ノードのリカバリー情報や、以前に設定したゼロタッチインストレーション対象ノードの情報は失われる。
■ 本コマンドで指定したのと同じ名前を持つAMFノードが、AMFクリーン状態ではなく、すでに設定済みの状態でAMFネットワークに参加してきた場合、本コマンドの設定は自動的に削除される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- atmf provision（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show atmf links（特権EXECモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）
switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
switchport atmf-link（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A