[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth mode

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# mac-auth mode {radius|mac-filter-and-radius|atmf-application-proxy}`

`(config-wireless-network)# no mac-auth mode`

MAC認証を行う際のモード（MACフィルターまたは外部RADIUS、MACフィルター＋外部RADIUS、AMFアプリケーションプロキシー）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`radius` | MACフィルターまたはRADIUSサーバーを使用して認証を行う
`mac-filter-and-radius` | MACフィルターとRADIUSサーバーを使用して認証を行う
`atmf-application-proxy` | AMFアプリケーションプロキシー機能を使用して認証を行う

### 使用例

    awplus(config-wireless-network)# mac-auth mode atmf-application-proxy ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドが未設定時の状態でmac-auth radius auth groupコマンドを実行すると、本コマンドが指定値「radius」で自動設定される。
■ radiusパラメーター指定時は、mac-auth radius auth groupコマンドで、MAC認証に使用するRADIUSサーバーグループが指定されていない場合、MACフィルターを使用して認証を行う。MAC認証に使用するRADIUSサーバーグループが指定されている場合、RADIUSサーバーを使用して認証を行う。

### コマンドツリー

    network (無線設定モード)
        |
        +- mac-auth mode（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
mac-auth username（無線ネットワークモード）
mac-auth password（無線ネットワークモード）
mac-auth critical-mode enable（無線ネットワークモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A