[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# log url-requests

モード: URLフィルターモード
カテゴリー: UTM / URLフィルター

`(config-url-filter)# [no] log url-requests`

URLフィルター機能において、URLリクエストのログ記録を有効にする。
no形式で実行した場合はURLリクエストのログ記録を無効にする。
初期設定は無効。
URLフィルターの初期設定ではアクセスを拒否したURLのログしか記録しないが、本コマンドを有効にすることで、最終的に許可されたか拒否されたかを問わず、すべてのURLリクエストをログに記録するようになる。
なお、アクセスを拒否したURLのログ記録はつねに有効。

### 使用例

■ すべてのURLリクエストをログに記録するよう設定する。

    awplus(config-url-filter)# log url-requests ↓

### 注意・補足事項

■ URLフィルターのログはlocal5ファシリティーで出力されるため、log(filter)で同ファシリティーのメッセージを出力する設定が必要。詳細はURLフィルター解説編の「ログ」の項を参照。
■ URLリクエストログの例（本コマンドで有効化）

    2017 Apr 12 03:47:21 local5.info awplus IPS[3885]: [Http] URL:http://172.16.1.2/ 192.168.1.1:53698 -> 172.16.1.2:80

■ 拒否URLログの例（つねに有効）

    2016 Nov 17 02:02:21 local5.info awplus IPS[2039]: [Drop] URLFILTER: URL:http:/evil.example.com/ [http] 192.168.1.1:58272 -> 172.16.1.2:80

### コマンドツリー

    url-filter (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- log url-requests（URLフィルターモード）

### 関連コマンド

show url-filter（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A