[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# proxy-arp enable

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] proxy-arp enable`

対象無線ネットワークでプロキシーARPを有効にする。
有効時は無線APに接続されている無線クライアントのIPアドレス宛てのARP要求に代理応答し無線VAPからは送信されない。無線APに接続されていない無線クライアント宛てのARP要求は破棄し、無線VAPから送信されない。無効はプロキシARPを使用しない。すべてのARP要求は無線VAPから送信される。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ プロキシARPが有効のとき、本無線APは未学習の無線クライアント宛てのARP要求は破棄される。プロキシARPが動作するには無線APが接続されている無線クライアントのIP情報を学習する必要があり、下記のいずれかのフレームによって学習が行われる。
下記フレームのやり取りが発生しない無線クライアントと通信する場合、proxy-arp-through enableコマンドを使用し、IP情報が未学習である無線クライアント宛てのARP要求を透過する必要がある。
DHCP Ack ※1
ARP Announcement ※2
ARP Probe ※2
ARP request ※2
ARP reply ※2
※1 無線クライアントに対するDHCP Ackが送信されたとき
※2 無線クライアントからの該当フレームが送信されたとき
■ プロキシARPと無線クライアントの分離機能を併用した際、ARP Probeによる無線クライアントのIP学習は行えない。

### コマンドツリー

    network (無線設定モード)
        |
        +- proxy-arp enable（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

proxy-arp-through enable（無線ネットワークモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A