[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集#231: AT-TQRシリーズ（ブリッジモード）を利用したAMF基本構成

本製品はAMFに対応しています。
ここでは、AMFメンバーのスイッチ配下に本製品をAMFメンバーとして設置したAMFネットワークを構築します。
なお本例では、AMFと無線の基本機能のみを使用しています。

## 構成

表 1：無線の基本設定（TQR-B1、TQR-B2、TQR-C1、TQR-C2共通）
VAPインターフェース | SSID | セキュリティー方式 | セキュリティーキー | WPAバージョン
vap1.0 | 無線1 (2.4GHz) VAP0 | Network2 | WPAパーソナル | passphrase1 | WPA2 WPA3
vap1.1 | 無線1 (2.4GHz) VAP1 | Sales2 | WPAパーソナル | passphrase2 | WPA2 WPA3
vap1.2 | 無線1 (2.4GHz) VAP2 | Management2 | WPAパーソナル | passphrase3 | WPA2 WPA3
vap2.0 | 無線2 (5GHz) VAP0 | Network5 | WPAパーソナル | passphrase17 | WPA2 WPA3
vap2.1 | 無線2 (5GHz) VAP1 | Sales5 | WPAパーソナル | passphrase18 | WPA2 WPA3
vap2.2 | 無線2 (5GHz) VAP2 | Management5 | WPAパーソナル | passphrase19 | WPA2 WPA3

> Note

> > VAPインターフェースの命名規則については「インターフェース」/「一般設定」をご参照ください。

AMF関連設定
AMFネットワーク名 | AMF001
AMFマスター | スイッチA
AMFバックアップ用外部メディア | SDHCカード
スイッチA（AMFマスター）の基本設定
vlan10 IPアドレス | 192.168.10.1/24
vlan20 IPアドレス | 192.168.20.1/24
vlan100 IPアドレス | 192.168.100.1/24
DHCPプール pool10
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.10.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.10.1
DNSサーバー | 192.168.10.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.10.100～ 192.168.10.131（32個）
DHCPプール pool20
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.20.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.20.1
DNSサーバー | 192.168.20.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.20.100～ 192.168.20.131（32個）
DHCPプール pool100
リース時間 | 2時間
対象サブネット | 192.168.100.0/24
デフォルトゲートウェイ | 192.168.100.1
DNSサーバー | 192.168.100.1
提供するIPアドレスの範囲 | 192.168.100.100～ 192.168.100.131（32個）
スイッチB（AMFメンバー）の基本設定
vlan100 IPアドレス | 192.168.100.2/24（管理用）
TQR-C、TQR-D（AMFメンバー）の基本設定
| TQR-C | TQR-D
vlan100 IPアドレス | 192.168.100.3/24（管理用） | 192.168.100.4/24（管理用）
カスケードの設定
カスケード接続ポート | eth1
802.1Qサブインターフェース | eth1.10
802.1Qサブインターフェース | eth1.20
802.1Qサブインターフェース | eth1.100
ブリッジの設定
ブリッジ | メンバー
br1 | eth1.10 vap1.0 vap2.0
br2 | eth1.20 vap1.1 vap2.1
br3 | eth1.100 vap1.2 vap2.2

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
特に本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、起動するたびに時刻をあわせる必要があります。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## スイッチAの設定

AMFマスターとルーティングポイントを兼ねるスイッチAの参考設定例です。
ここではAMF、VLAN、IPなどの基本的な設定のみを記載しています。

1. AMFネットワーク名とAMFマスターの設定を行います。

       atmf network-name AMF001
       atmf master

2. VLANを作成します。

       vlan database
        vlan 10,20,100 state enable

3. ポート1.0.1をタグ付きポートに設定し、vlan10、20、100のパケットを送受信するよう設定します。
   またスイッチB（AMFメンバー）とAMF接続するためAMFリンクとして設定します。

       interface port1.0.1
        switchport
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
        switchport atmf-link

4. VLANにIPアドレスを割り当てます。

       interface vlan1
        ip address 192.168.1.253/24

       interface vlan10
        ip address 192.168.10.1/24

       interface vlan20
        ip address 192.168.20.1/24

       interface vlan100
        ip address 192.168.100.1/24

5. DHCPサーバー機能の設定を行います。

       ip dhcp pool pool10
        network 192.168.10.0 255.255.255.0
        range 192.168.10.100 192.168.10.131
        dns-server 192.168.10.1
        default-router 192.168.10.1
        lease 0 2 0

       ip dhcp pool pool20
        network 192.168.20.0 255.255.255.0
        range 192.168.20.100 192.168.20.131
        dns-server 192.168.20.1
        default-router 192.168.20.1
        lease 0 2 0

       ip dhcp pool pool100
        network 192.168.100.0 255.255.255.0
        range 192.168.100.100 192.168.100.131
        dns-server 192.168.100.1
        default-router 192.168.100.1
        lease 0 2 0

6. DHCPサーバーを有効化します。

       service dhcp-server

7. 設定は以上です。

       end

## スイッチBの設定

AMFメンバーであるスイッチBの参考設定例です。
ここではAMF、VLAN、IPなどの基本的な設定のみを記載しています。

1. AMFネットワーク名を設定します。

       atmf network-name AMF001

2. VLANを作成します。

       vlan database
        vlan 10,20,100 state enable

3. ポート1.0.1、1.0.2、1.0.4をタグ付きポートに設定し、vlan10、20、100のパケットを送受信するよう設定します。
   またスイッチA（AMFマスター）やTQR-C、TQR-D（AMFメンバー）とAMF接続するためAMFリンクとして設定します。

       interface port1.0.1-1.0.2
        switchport
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
        switchport atmf-link

       interface port1.0.4
        switchport
        switchport mode trunk
        switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
        switchport atmf-link

4. VLANにIPアドレスを割り当てます。

       interface vlan100
        ip address 192.168.100.2/24

5. 設定は以上です。

       end

## TQR-Cの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wirelessコマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal）
   ・セキュリティーキー（key）
   ・WPAバージョン（versions）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 3 mode wpa-personal
         key passphrase3
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3
        security 19 mode wpa-personal
         key passphrase19
         versions wpa2 wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network）
   ・SSID（ssid）
   ・SSID非公開（hide-ssid）
   ・セキュリティー設定（security）

   > Note

   > > 本設定例では、2.4GHzと5GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、両帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   > > 具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Sales5
         hide-ssid
         security 18
        network 19
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 19

4. 無線1/2に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile localコマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radioコマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable）
   ・VAPの設定（vap）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18
          vap 2 network 19

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap localコマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap2.1、vap2.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. カスケードポート（eth1）で3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、eth1上に802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.10（br1 = 192.168.10.0/24セグメント用）、eth1.20（br2 = 192.168.20.0/24セグメント用）、eth1.100（br3 = 192.168.100.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。
   また、eth1はスイッチBとのAMF接続にも使用するため、atmf-linkコマンドでAMFリンクに設定します。

       interface eth1
        encapsulation dot1q 10
        encapsulation dot1q 20
        encapsulation dot1q 100
        atmf-link

7. ソフトウェアブリッジ「1」～「3」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2
       bridge 3

8. eth1.10、vap1.0、vap2.0をブリッジ「1」に、eth1.20、vap1.1、vap2.1をブリッジ「2」に、eth1.100、vap1.2、vap2.2をブリッジ「3」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface eth1.10
        bridge-group 1

       interface eth1.20
        bridge-group 2

       interface eth1.100
        bridge-group 3

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap1.2
        bridge-group 3

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

       interface vap2.2
        bridge-group 3

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap localコマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

10. LAN側インターフェースbr3に管理用のIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br3
         ip address 192.168.100.3/24

11. AMFの設定を行います。
    ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
    AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

        atmf network-name AMF001

12. 以上で設定は完了です。

        end

## TQR-Dの設定

### 無線機能の設定

1. 無線機能の設定を行うため、wirelessコマンドで無線設定モードに入ります。

       wireless

2. 各VAPで使用するセキュリティー設定を作成します。
   セキュリティー設定の詳細は「無線機能」/「セキュリティー設定」をご覧ください。
   ・WPAパーソナル用セキュリティー設定（security mode wpa-personal）
   ・セキュリティーキー（key）
   ・WPAバージョン（versions）

        security 1 mode wpa-personal
         key passphrase1
         versions wpa2 wpa3
        security 2 mode wpa-personal
         key passphrase2
         versions wpa2 wpa3
        security 3 mode wpa-personal
         key passphrase3
         versions wpa2 wpa3
        security 17 mode wpa-personal
         key passphrase17
         versions wpa2 wpa3
        security 18 mode wpa-personal
         key passphrase18
         versions wpa2 wpa3
        security 19 mode wpa-personal
         key passphrase19
         versions wpa2 wpa3

3. 各VAPで使用するネットワーク設定を作成します。
   ・ネットワーク設定（network）
   ・SSID（ssid）
   ・SSID非公開（hide-ssid）
   ・セキュリティー設定（security）

   > Note

   > > 本設定例では、2.4GHzと5GHzのVAPに別々のSSIDを設定していますが、両帯域のVAPに同じSSIDを設定し、バンドステアリングを有効にすることで、2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線端末に対し、混雑していない帯域への接続を促し、帯域を有効に使うことができます。
   > > 具体的な設定については設定例集#201aをご参照ください。

        network 1
         ssid Network2
         hide-ssid
         security 1
        network 2
         ssid Sales2
         hide-ssid
         security 2
        network 3
         ssid Management2
         hide-ssid
         security 3
        network 17
         ssid Network5
         hide-ssid
         security 17
        network 18
         ssid Sales5
         hide-ssid
         security 18
        network 19
         ssid Management5
         hide-ssid
         security 19

4. 無線1/2に対して各種機能やVAPの設定を行います。
   ap-profile localコマンドでAPプロファイルモードに移動してから、radioコマンドで無線番号を指定して以下のコマンドを実行します。
   ・無線の有効化（enable）
   ・VAPの設定（vap）
   ・Zero Wait DFS（zero-wait-dfs enable）

        ap-profile local
         radio 1
          enable
          vap 0 network 1
          vap 1 network 2
          vap 2 network 3
         radio 2
          enable
          zero-wait-dfs enable
          vap 0 network 17
          vap 1 network 18
          vap 2 network 19

5. ここでいったん特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap localコマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   これにより、各VAPインターフェース（vap1.0、vap1.1、vap1.2、vap2.0、vap2.1、vap2.2）が有効になります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

6. カスケードポート（eth1）で3種類のVLANタグ付きパケットを送受信するため、eth1上に802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.10（br1 = 192.168.10.0/24セグメント用）、eth1.20（br2 = 192.168.20.0/24セグメント用）、eth1.100（br3 = 192.168.100.0/24セグメント用）を作成します。これにはencapsulation dot1qコマンドを使います。
   また、eth1はスイッチBとのAMF接続にも使用するため、atmf-linkコマンドでAMFリンクに設定します。

       interface eth1
        encapsulation dot1q 10
        encapsulation dot1q 20
        encapsulation dot1q 100
        atmf-link

7. ソフトウェアブリッジ「1」～「3」を作成します。これにはbridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1
       bridge 2
       bridge 3

8. eth1.10、vap1.0、vap2.0をブリッジ「1」に、eth1.20、vap1.1、vap2.1をブリッジ「2」に、eth1.100、vap1.2、vap2.2をブリッジ「3」に割り当てます。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface eth1.10
        bridge-group 1

       interface eth1.20
        bridge-group 2

       interface eth1.100
        bridge-group 3

       interface vap1.0
        bridge-group 1

       interface vap1.1
        bridge-group 2

       interface vap1.2
        bridge-group 3

       interface vap2.0
        bridge-group 1

       interface vap2.1
        bridge-group 2

       interface vap2.2
        bridge-group 3

9. ここで再び特権EXECモードに移動し、wireless ap-configuration apply ap localコマンドを実行して無線設定内容を適用してください。
   VAPを作成した後にブリッジを作成してVAPに適用する場合は、VAP作成後に無線適用が必須となります。
   無線適用が終わったら再度グローバルコンフィグモードに戻って設定を続けます。

       end
       wireless ap-configuration apply ap local
       configure terminal

10. LAN側インターフェースbr3に管理用のIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
    IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

        interface br3
         ip address 192.168.100.4/24

11. AMFの設定を行います。
    ・AMFネットワーク名の設定（atmf network-name）
    AMFの詳細は、「アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF）」の「概要」、「導入」、「運用」、「応用」各解説編やコマンド編をご覧ください。

        atmf network-name AMF001

12. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## スイッチAのコンフィグ

    !
    atmf network-name AMF001
    atmf master
    !
    vlan database
     vlan 10,20,100 state enable
    !
    interface port1.0.1
     switchport
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
     switchport atmf-link
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.1.253/24

    interface vlan10
     ip address 192.168.10.1/24

    interface vlan20
     ip address 192.168.20.1/24

    interface vlan100
     ip address 192.168.100.1/24
    !
    ip dhcp pool pool10
     network 192.168.10.0 255.255.255.0
     range 192.168.10.100 192.168.10.131
     dns-server 192.168.10.1
     default-router 192.168.10.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool20
     network 192.168.20.0 255.255.255.0
     range 192.168.20.100 192.168.20.131
     dns-server 192.168.20.1
     default-router 192.168.20.1
     lease 0 2 0

    ip dhcp pool pool100
     network 192.168.100.0 255.255.255.0
     range 192.168.100.100 192.168.100.131
     dns-server 192.168.100.1
     default-router 192.168.100.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    end

## スイッチBのコンフィグ

    !
    atmf network-name AMF001
    !
    vlan database
     vlan 10,20,100 state enable
    !
    interface port1.0.1-1.0.2
     switchport
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
     switchport atmf-link

    interface port1.0.4
     switchport
     switchport mode trunk
     switchport trunk allowed vlan add 10,20,100
     switchport atmf-link
    !
    interface vlan100
     ip address 192.168.100.2/24
    !
    end

## TQR-Cのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 3 mode wpa-personal
      key passphrase3
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
     security 19 mode wpa-personal
      key passphrase19
      versions wpa2 wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Sales5
      hide-ssid
      security 18
     network 19
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 19
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
       vap 2 network 19
    !
    interface eth1
     encapsulation dot1q 10
     encapsulation dot1q 20
     encapsulation dot1q 100
     atmf-link
    !
    bridge 1
    bridge 2
    bridge 3
    !
    interface eth1.10
     bridge-group 1

    interface eth1.20
     bridge-group 2

    interface eth1.100
     bridge-group 3

    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap1.2
     bridge-group 3

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2

    interface vap2.2
     bridge-group 3
    !
    interface br3
     ip address 192.168.100.3/24
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    end

## TQR-Dのコンフィグ

    !
    wireless
    !
     security 1 mode wpa-personal
      key passphrase1
      versions wpa2 wpa3
     security 2 mode wpa-personal
      key passphrase2
      versions wpa2 wpa3
     security 3 mode wpa-personal
      key passphrase3
      versions wpa2 wpa3
     security 17 mode wpa-personal
      key passphrase17
      versions wpa2 wpa3
     security 18 mode wpa-personal
      key passphrase18
      versions wpa2 wpa3
     security 19 mode wpa-personal
      key passphrase19
      versions wpa2 wpa3
    !
     network 1
      ssid Network2
      hide-ssid
      security 1
     network 2
      ssid Sales2
      hide-ssid
      security 2
     network 3
      ssid Management2
      hide-ssid
      security 3
     network 17
      ssid Network5
      hide-ssid
      security 17
     network 18
      ssid Sales5
      hide-ssid
      security 18
     network 19
      ssid Management5
      hide-ssid
      security 19
    !
     ap-profile local
      radio 1
       enable
       vap 0 network 1
       vap 1 network 2
       vap 2 network 3
      radio 2
       enable
       zero-wait-dfs enable
       vap 0 network 17
       vap 1 network 18
       vap 2 network 19
    !
    interface eth1
     encapsulation dot1q 10
     encapsulation dot1q 20
     encapsulation dot1q 100
     atmf-link
    !
    bridge 1
    bridge 2
    bridge 3
    !
    interface eth1.10
     bridge-group 1

    interface eth1.20
     bridge-group 2

    interface eth1.100
     bridge-group 3

    interface vap1.0
     bridge-group 1

    interface vap1.1
     bridge-group 2

    interface vap1.2
     bridge-group 3

    interface vap2.0
     bridge-group 1

    interface vap2.1
     bridge-group 2

    interface vap2.2
     bridge-group 3
    !
    interface br3
     ip address 192.168.100.4/24
    !
    atmf network-name AMF001
    !
    end

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A