[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# server mutual-authentication

モード: RadSecプロキシー・AAAモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config-radsecproxy-aaa)# [no] server mutual-authentication`

RadSec対応RADIUSサーバーとの相互認証を有効にする。
no形式で指定した場合は相互認証を無効にする。
初期設定は有効。
相互認証が有効な場合、TLS認証時にserver trustpointコマンドで指定した1つ目のトラストポイントに格納されている本製品の証明書がサーバーに送信される。

### コマンドツリー

    radius-secure-proxy aaa (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server mutual-authentication（RadSecプロキシー・AAAモード）

### 関連コマンド

server（RadSecプロキシー・AAAモード）
server name-check（RadSecプロキシー・AAAモード）
server trustpoint（RadSecプロキシー・AAAモード）
show radius-secure-proxy aaa（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A