[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa group server radius

モード: グローバルコンフィグモード --> サーバーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config)# [no] aaa group server radius GROUPNAME`

認証サーバーグループを作成し、その内容を指定するためのサーバーグループモードに移動する。あるいは、既存の認証サーバーグループの内容を編集するため、サーバーグループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した認証サーバーグループを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
認証サーバーグループは、RADIUSを利用する各種機能において、それぞれ異なる認証サーバー（RADIUSサーバー）を利用するための仕組み。具体的な設定方法については「解説編」を参照。
各認証機能で使用するサーバーグループは、以下の各コマンドで設定できる。

- aaa authentication openvpnコマンド（OpenVPNクライアント認証用の認証サーバー）
- aaa accounting openvpnコマンド（OpenVPNクライアント認証用のアカウンティングサーバー）

### パラメーター

`GROUPNAME` | 認証サーバーグループ名。「radius」はシステムが予約済みのため指定できない（サーバーグループ「radius」は、radius-server hostコマンドで指定したすべてのRADIUSサーバーを暗黙のうちに含む）。半角英数字とハイフン、アンダースコアのみ使用可能

### 使用例

■ 認証サーバーグループsrv4authを作成する。

    awplus(config)# aaa group server radius srv4auth ↓
    awplus(config-sg)#

■ 認証サーバーグループsrv4authを削除する。

    awplus(config)# no aaa group server radius srv4auth ↓
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ バージョン5.5.0-2.x以降のファームウェアでは、起動時コンフィグ内でGROUPNAMEに半角英数字、ハイフン、アンダースコア以外の文字が使用されていた場合、該当文字をランニングコンフィグ上でアンダースコアに置き換える。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- server（サーバーグループモード）

### 関連コマンド

aaa accounting login（グローバルコンフィグモード）
aaa accounting openvpn（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication isakmp（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication openvpn（グローバルコンフィグモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show radius server group（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A