[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show users

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`> show users`

本装置にログインしているユーザーの情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show users ↓
    Line    User            Host(s)  Idle      Location        Priv Idletime Timeout
    con 0   manager         idle     00:00:00  ttyS0           1    10       N/A

表 1
Line | どの端末ポートからログインしているか。「vty X」は仮想端末ポート（SSHクライアント用）を示す（Xは該当セッションに割り当てられた仮想端末ポートの番号）
User | ログインユーザー名
Host(s) | ログインユーザーの状態
Idle | アイドル時間（時:分:秒）
Location | どの端末からログインしているか。SSHクライアントのIPアドレスを示す
Priv | ユーザーレベル（権限）
Idletime | 対象端末（仮想端末）におけるアイドル時タイムアウト値（分 秒）
Timeout | パケットの送信間隔

### 注意・補足事項

■ SSHクライアントからのログインセッションは仮想端末ポートの数（初期設定では5個）だけ張ることができる。仮想端末ポートはline vtyコマンドで33個まで増やせる。

### 関連コマンド

clear line vty（特権EXECモード）
line vty（グローバルコンフィグモード）
show ssh（非特権EXECモード）
username（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A