[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless

モード: グローバルコンフィグモード --> 無線設定モード
カテゴリー: 無線機能 / 全体設定

`(config)# [no] wireless`

無線管理の設定を行うため、無線設定モードに移動する。
no形式で実行した場合は無線の設定をすべて削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ 無線設定モードに移動する。

    awplus(config)# wireless ↓
    awplus(config-wireless)#

■ 無線の設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no wireless ↓
    All the wireless configuration will be removed.
    Would you like to continue? (y/n): y

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- wireless（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- ap local（無線設定モード）
             +- ap-profile local（無線設定モード）
             +- network（無線設定モード）
             +- security mode wep（無線設定モード）
             +- security mode wpa-enterprise（無線設定モード）
             +- security mode wpa-personal（無線設定モード）
             +- wireless-mac-filter（無線設定モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A