[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ntp master

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp master [<1-15>]`

`(config)# no ntp master`

他のNTPサーバーに同期していない場合であっても、本製品単体で権威のあるNTPサーバーとして動作するよう設定する（階層1～15として動作する）。
no形式で実行した場合は設定を削除する。

### パラメーター

`<1-15>` | NTP階層レベル（Stratum）。1が最上位でもっとも時刻の精度が高いサーバーであることを示す。省略時は12

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ntp master（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp restrict（グローバルコンフィグモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A