[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ofdma enable

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] ofdma enable`

対象無線インターフェースにおいて、OFDMAを有効にする。
no形式で実行した場合はOFDMAを無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ OFDMAはショートパケットを多用する環境においてはチャンネル利用効率を向上させるが、ロングパケットを中心とする通常の利用条件ではオーバーヘッドの影響によりスループットを低下させる場合がある。
■ modeコマンドで、bg-n、a-n、a-n-acのいずれかを設定している場合は使用できない。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- ofdma enable（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A