[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show application-proxy whitelist interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show application-proxy whitelist interface`

AMFアプリケーションプロキシー機能におけるホワイトリストポートの情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show application-proxy whitelist interface port1.0.2 ↓
    Authentication Info for interface port1.0.2
     portEnabled: true - portControl: Auto
     portStatus: Authorized
     reAuthenticate: disabled
     reAuthPeriod: 3600
     PAE: quietPeriod: 60 - maxReauthReq: 2 - txPeriod: 30
     PAE: connectTimeout: 30
     BE: suppTimeout: 30 - serverTimeout: 30
     CD: adminControlledDirections: in
     KT: keyTxEnabled: false
     critical: disabled
     guestVlan: disabled
     guestVlanForwarding:
       none
     authFailVlan: disabled
     dynamicVlanCreation: disabled
     multiVlanSession: disabled
     hostMode: multi-supplicant
       maxSupplicant: 1024
     dot1x: disabled
     authMac: enabled (application-proxy whitelist mode)
       method: PAP
       reauthRelearning: disabled
     authWeb: disabled
     twoStepAuthentication:
       configured: disabled
       actual: disabled
     supplicantMac: none
     supplicantIpv4: none

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAMFアプリケーションプロキシー ホワイトリスト機能のエッジノードでのみ使用可能。対応製品その他の詳細については、AMF応用編を参照。

### 関連コマンド

application-proxy whitelist enable（インターフェースモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A