[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dns forwarding cache

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# ip dns forwarding cache [size <0-10000>] [timeout <60-3600>]`

`(config)# no ip dns forwarding cache [size|timeout]`

DNSキャッシュに保持するエントリーの最大数と、キャッシュエントリーの有効期限を変更する。

### パラメーター

`size <0-10000>` | DNSキャッシュに保持するエントリーの最大数。エントリー数が最大値に達している場合は、新規エントリーの追加時に最も古いエントリーが削除される。0の場合はキャッシュしない。初期値は0。
`timeout <60-3600>` | DNSキャッシュエントリーの有効期限（秒）。キャッシュに登録後、有効期限内に更新されなかったエントリーは削除される。初期値は1800秒。

### 使用例

■ DNSキャッシュに保持するエントリーの最大数を10、キャッシュエントリーの有効期限を500秒に変更する。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dns forwarding cache size 10 time 500 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでDNSのキャッシュサイズまたはタイムアウトの設定を変更すると、DNSキャッシュエントリーが削除される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clear ip dns forwarding cache（特権EXECモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding retry（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding source-interface（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding timeout（グローバルコンフィグモード）
show ip dns forwarding cache（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A