[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp run

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config)# [no] lldp run`

システム全体でLLDPを有効化する。
no形式で実行した場合はLLDPを無効化する。
初期設定は無効。
LLDPを使うには、本コマンドによる全体設定と、lldp transmitコマンドまたはlldp receiveコマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- lldp run（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

lldp receive（インターフェースモード）
lldp transmit（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A