[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# arp-loose-check

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config-if)# [no] arp-loose-check`

対象インターフェースにおいて、受信したARPパケットの対象IPアドレスが他インターフェースのサブネット所属でもARPエントリーとして登録するよう設定する。
no形式で実行した場合は本動作を無効にする。
初期設定は無効（サブネットが一致する場合にのみARPエントリーを登録する）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- arp-loose-check（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show arp（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A