[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# crypto isakmp key

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config)# [no] crypto isakmp key [8] WORD IDENTIFIER`

ISAKMPの認証パスワード（事前共有鍵）を追加する。
no形式で実行した場合は指定した認証パスワードを削除する。
IPsecによる保護（tunnel protection ipsec）が有効なトンネルインターフェースでは、通信開始前にISAKMPネゴシエーションを行うが、その際に事前共有鍵を使用して対向装置を認証する。
本コマンドでは、事前共有鍵を登録するときに鍵の値（`WORD`）だけでなく、鍵の識別子（`IDENTIFIER`）も登録する。
この識別子は、実際に使用する事前共有鍵を選択する際のキーとなる。
各トンネルインターフェースでISAKMPネゴシエーションを行うときにどの事前共有鍵を使用するかは、次の流れで決定される。

1. 該当トンネルインターフェースの設定内で下記の < > で囲まれているパラメーター（<remote-name>, <ipv4-address>など。これ以降 <xxxx> と表記）が指定されているかどうかを上から順にチェックする。
   ※レスポンダーの場合は設定だけでなくイニシエーターから受信した <IDi> と <IDr> もチェック対象とする。
   - tunnel remote name <remote-name>
   - tunnel destination <ipv4-address>|<ipv6-address>（<remote-name>が指定されていない場合）
   - （レスポンダー時）イニシエーターから受信した<IDi>（イニシエーターID＝リモートID）
   - tunnel local name <local-name>
   - tunnel source <ipv4-address>|<ipv6-address>（<local-name>が指定されていない場合）
   - （レスポンダー時）イニシエーターから受信した<IDr>（レスポンダーID＝ローカルID）
   - interface <ifname>（トンネルインターフェース名）
2. 手順1で <xxxx> が見つかった場合はそれを識別子（`IDENTIFIER`）とするcrypto isakmp keyコマンドがあるかどうかを調べる。
   - 合致するcrypto isakmp keyが存在する場合は、そこで指定された鍵（`WORD`）を使用する。
   - 合致するcrypto isakmp keyが見つからなかった場合は手順1に戻って残りの項目をチェックする。
3. 手順1～2で合致するcrypto isakmp keyが見つからなかった場合はISAKMPネゴシエーションに失敗する。

一般的には、おおむね次の方針で識別子を指定する。

- トンネルインターフェースでtunnel remote nameコマンドを設定している場合は、同コマンドで指定したのと同じ文字列をhostnameパラメーターで指定する。
- トンネルインターフェースでtunnel remote nameコマンドを設定していない場合は、tunnel destinationコマンドで指定したIPv4またはIPv6アドレスをaddressパラメーターで指定する。

### パラメーター

`8` | 後続のWORDがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、事前共有鍵を手入力するときには使用しないこと
`WORD` | パスワード。6～79文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別する
`IDENTIFIER` | 鍵選択用の識別子。次のいずれかの指定が可能。
| `hostname HOSTNAME` | ホスト名またはユーザー付きホスト名。1～63文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字は区別しない
| `address A.B.C.D` | IPv4アドレス
| `address X:X::X:X` | IPv6アドレス
| `policy IFNAME` | トンネルインターフェース名。該当トンネルインターフェースで使用するパスワードを固定設定したい場合に指定する

### 使用例

■ 対向装置10.2.2.2との間で使用するISAKMP事前共有鍵（パスワード）を設定する。

    awplus(config)# crypto isakmp key 4Ir0ko6 address 10.2.2.2 ↓

■ 対向装置「mypeer@example.com」との間で使用するISAKMP事前共有鍵（パスワード）を設定する。

    awplus(config)# crypto isakmp key joGelINk0 hostname mypeer@example.com ↓

■ 対向装置「mypeer@example.com」との間で使用するISAKMP事前共有鍵（パスワード）を削除する。

    awplus(config)# no crypto isakmp key joGelINk0 hostname mypeer@example.com ↓

### 注意・補足事項

■ パスワードは、ホスト名またはIPv4/IPv6アドレスと関連付けて暗号化しコンフィグに保存されるため、ホスト名、IPv4/IPv6アドレスを変更したい場合は、パスワードを平文にした上で再度設定すること。コンフィグに保存されている暗号化パスワードを使用してホスト名またはIPv4/IPv6アドレスを変更した設定を入力した場合、パスワードが変更されることにより対向機器のパスワードと一致せずIPsecが確立できなくなる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- crypto isakmp key（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show isakmp key（特権EXECモード）
show isakmp peer（特権EXECモード）
tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel remote name（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A