[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# web-auth radius auth group

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# web-auth radius auth group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-network)# no web-auth radius auth group`

対象無線ネットワークでWeb認証を有効にする。また、Web認証に使用するRADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は無効に戻る。
初期状態では無効。

### パラメーター

`radius` | radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

### 注意・補足事項

■ 認証順序は次のとおり。

`MAC認証 → WPA認証 → Web認証
`

■ Web認証の成功・失敗時には下記のログが出力される。

    Captive Portal authenticated YY:YY:YY:YY:YY:YY client
    Captive Portal authentication failed for YY:YY:YY:YY:YY:YY client

### コマンドツリー

    network (無線設定モード)
        |
        +- web-auth radius auth group（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
radius auth group（キャプティブポータル設定モード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A