[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: リンク監視プローブモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-probe)# [no] enable`

リンク監視プローブを有効にする。
no形式で実行した場合はプローブを無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enable（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

destination（リンク監視プローブモード）
enable（リンク監視プローブモード）
ip-version（リンク監視プローブモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A