[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# antenna

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] antenna at-tq0301`

指定した無線においてオプション（別売）の屋外用無線アンテナAT-TQ0301を使用する場合に本コマンドを実行する。
no形式は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`at-tq0301` | 屋外用無線アンテナAT-TQ0301

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- antenna（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A