[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# application-decision

モード: ポリシーベースルーティングモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ポリシーベースルーティング

`(config-pbr)# application-decision {continuous|once-only}`

ポリシーベースルーティングにおいて、個々のトラフィックフローのアプリケーション判定をフローごとに一回だけ行うか、連続的に行うかを指定する。
初期設定はcontinuous（連続的に行う）。
本設定はポリシーベースルーティングとアプリケーションコントロール（DPI）を併用している場合、より正確には、PBRルールの条件としてDPIアプリケーションを使用する場合にのみ意味を持つ。
初期設定のcontinousでは、同一トラフィックフローのアプリケーション判定がたとえば「未判別（undecided）」→「TCP一般」→「特定アプリケーション」のように変動しうるため、これにともなって該当するPBRルールも変化し、結果的に同一フローに属するパケットの転送経路が途中で変動する可能性がある。
一方、本コマンドの設定をonce-onlyに変更した場合は、各トラフィックフローにおける最初のアプリケーション判定をフロー終了まで維持するため、転送経路の変動を防ぐことができる。
ただし、単にonce-onlyに設定を変更しただけでは多くのフローが「未判別（undecided）」扱いとなり、DPIによるアプリケーション判定がほとんど利用されなくなるが、DPI学習機能（learningコマンド）を有効にすれば、学習済みのアプリケーションについては1パケット目から判別が可能になるため、該当アプリケーション用のPBRルールにしたがった転送が可能になる。
よって、本コマンドのonce-onlyオプションはDPI学習機能との併用が前提となる。

### パラメーター

`continuous` | 同一トラフィックフローの継続期間中、アプリケーション判定を連続的に行い、最新の判定にもとづいてマッチするPBRルールを選択する。初期設定
`once-only` | 同一トラフィックフローの継続期間中、最初のアプリケーション判定にもとづいてマッチするPBRルールを選択する。フローの途中でDPIによるアプリケーション判定が変化しても、PBRルールの選択上は無視する

### 注意・補足事項

■ once-onlyに設定した場合、PBRルールの選択は該当フローに対する最初のアプリケーション判定にもとづいて行われるが、DPIのアプリケーション判定自体は継続して行われ、DPI学習機能が有効な場合はDPI学習エンジンに最新の情報が供給され続ける。

### コマンドツリー

    policy-based-routing (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- application-decision（ポリシーベースルーティングモード）

### 関連コマンド

dpi（グローバルコンフィグモード）
ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
ipv6 policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
learning（DPIモード）
show pbr rules brief（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A