[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# passpoint

モード: 無線ネットワークモード --> Passpointモード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network)# [no] passpoint`

対象無線ネットワークにおけるPasspointの設定を行うため、Passpointモードに移動する。
no形式で実行した場合はPasspointの設定を削除する。この場合は無線ネットワークモードのまま移動しない。
無線ネットワーク設定の新規作成時点ではPasspointは未設定。

### コマンドツリー

    network (無線設定モード)
        |
        +- passpoint（無線ネットワークモード）
             |
             +- dot11u（Passpointモード）
             +- enable（Passpointモード）
             +- hs20（Passpointモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A