[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show openvpn connections detail

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`> show openvpn connections detail`

接続中のOpenVPNユーザー（クライアント）に関する詳細情報を表示する。

### 使用例

■ 接続中のOpenVPNユーザー（クライアント）に関する詳細情報を表示する。

    awplus> show openvpn connections detail ↓

    Interface: tunnel0
     Username: userA
      Route:      192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.10.32
      Address:    192.168.10.241 255.255.255.0

     Username: userB

     Username: userC
      Route:      192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.10.32
      Address:    192.168.10.243 255.255.255.0
      DNS Server: 192.168.10.3
      DNS Server: 192.168.10.4
      VID:        10

### 注意・補足事項

■ 接続済みのユーザーと同じ名前のユーザーが接続してきた場合は、後から接続したユーザーが優先され、既存のユーザーは切断される。
■ OpenVPNサーバーに登録しているユーザー名・パスワードとは異なる情報でOpenVPNクライアントから接続を試みた場合、OpenVPNの仕様によりユーザー名「UNDEF」というクライアント情報が1分間登録される。

### 関連コマンド

attribute（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）
show openvpn connections（非特権EXECモード）
tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A