[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show traffic-control red-curve

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`# show traffic-control red-curve [NAME]`

REDカーブテンプレートの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | REDカーブテンプレート名。省略時はすべてを表示する。

### 使用例

    awplus# show traffic-control red-curve ↓
    Traffic Control RED Curves:

    RED curve default:
      Average packet size:  576 bytes
      Minimum:              10 packets
      Maximum:              32 packets
      Limit:                127 packets
      Drop probability:     2%
      ECN marking:          disabled

    RED curve a:
      Average packet size:  576 bytes
      Minimum:              10 packets
      Maximum:              50 packets
      Limit:                100 packets
      Drop probability:     5%
      ECN marking:          enabled

    RED curve b:
      Average packet size:  64 bytes
      Minimum:              10 packets
      Maximum:              32 packets
      Limit:                127 packets
      Drop probability:     2%
      ECN marking:          enabled (drop)

    RED curve c:
      Average packet size:  1500 bytes
      Minimum:              10 packets
      Maximum:              50 packets
      Limit:                70 packets
      Drop probability:     70%
      ECN marking:          enabled (drop)

### 関連コマンド

red-curve（トラフィックコントロールモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A