[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# versions

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# versions {wpa & wpa2 & wpa3}`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no versions`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）で使用するWPAバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はwpa2。

- WPAとWPA2が混在する環境では「wpa & wpa2」を指定する。無線ネットワークから見たセキュリティーは、WPAと同じレベルになる。
- WPA2のみの環境では「wpa2」を指定する。
- WPA3のみの環境では「wpa3」を指定する。

  > Note

  > > 「wpa2 & wpa3」は未サポート。

### パラメーター

`wpa` | WPA
`wpa2` | WPA2
`wpa3` | WPA3

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線設定モード)
        |
        +- versions（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A