[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ip-addr-type-availability

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線機能 / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# ip-addr-type-availability IPV4-AVAILABILITY ipv6 IPV6-AVAILABILITY`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no ip-addr-type-availability`

IPv4アドレスとIPv6アドレスのタイプを下表の中から設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定は、IPV4-AVAILABILITYがport-private-nat1、IPV6-AVAILABILITYがno-exist。

表 1：IPV4-AVAILABILITY
IPV4-AVAILABILITY（指定文字） | 概要
no-exist | IPv4アドレスが利用不可
public | 公開IPv4アドレスが利用可能
port-restrict | ポート制限があるIPv4アドレスが利用可能
private-nat1 | NATされたプライベートIPv4アドレスが利用可能
private-nat2 | 二重NATされたプライベートIPv4アドレスが利用可能
port-private-nat1 | ポート制限があるIPv4アドレス、NATされたIPv4アドレスが利用可能
port-private-nat2 | ポート制限があるIPv4アドレス、二重NATされたIPv4アドレスが利用可能
unknown | 不明なIPv4アドレス

表 2：IPV6-AVAILABILITY
IPV6-AVAILABILITY（指定文字） | 概要
no-exist | IPv6アドレスタイプは利用不可
exist | IPv6アドレスタイプは利用可能
unknown | 不明なIPv6アドレス

### パラメーター

`IPV4-AVAILABILITY` | IPv4アドレスのタイプ（詳細は表1を参照）
`ipv6 IPV6-AVAILABILITY` | IPv6アドレスのタイプ（詳細は表2を参照）

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- ip-addr-type-availability（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A