[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# channel

モード: AP登録・無線モード
カテゴリー: 無線機能 / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless-ap-radio)# channel {CHANNEL|auto}`

`(config-wireless-ap-radio)# no channel`

無線インターフェースで使用するチャンネルを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はauto。

### パラメーター

`CHANNEL` | チャンネル。AP共通設定（APプロファイル）のchannelsコマンドで設定した候補チャンネルから選択すること
`auto` | 自動選択。AP共通設定（APプロファイル）のchannelsコマンドで設定した候補チャンネルから自動的に選択される。初期値

### コマンドツリー

    radio (AP登録モード)
        |
        +- channel（AP登録・無線モード）

### 関連コマンド

channels（APプロファイル・無線モード）
show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A